Kvm 虚拟机：

要求：iprouter要支持网络命名空间。

虚拟二层交换机

虚4

虚3

虚2

虚1

Eth0

宿

主

机

Eth0要支持混杂模试。用来接收非本接口数据。

优点是，简单，好构建。相对openstack而言。

缺点：虚拟机的重启，管理都需要人工参与。如果数量比较多时！管理是一个大精力的活。因为他要清楚的知道每台虚拟机跑在哪台物理服务器上，有没有作过迁移？等。。。！